## Por favor habilite JavaScript para visualizar este sitio.

# MDaemon Servidor de Correo 26.0

- Reducir Zoom
- Texto más grande | Texto más pequeño
- Ocultar Encabezado de Página
- Mostrar Testo Expandido
- Versión Imprimible
- Guardar URL permanente

Monitorización de Host | Desplazar Previo Inicio Siguiente Más

El Monitor Host está ubicado en: Seguridad » Ajustes de Seguridad » Monitoreo. El monitor Host se usa para definir que hosts remotos estarán autorizados a conectar a sus direcciones IP locales. Puede especificar una lista de hosts y configurar el servidor para permitir sólo conexiones de dichos hosts, o puede configurarlo para rechazar conexiones de los hosts listados. El monitor host compara los valores EHLO y PTR determinados durante la sesión SMTP con los valores aquí especificados.

Nuevo Elemento de Monitor Host

Para crear una nueva entrada en el Monitor de Host, dé clic en Nuevo. Se abrirá el diálogo Nuevo Elemento de Monitor de Host para crear el registro.

IP Local

Utilice esta lista desplegable para seleccionar las direcciones IP locales a las que aplicará este registro del Monitor de Host. Seleccione "Todas las IPs" si desea aplicarlo a todas sus direcciones IP locales.

Host Remoto (se aceptan los comodines * y #)

Introduzca el host remoto que desea agregar a la lista, asociado con la IP local determinada arriba.

Aceptar conexiones

Seleccionar esta opción significa que al host remoto especificado se le permitirá conectarse a la dirección IP local asociada.

Rechazar conexiones

Seleccionar esta opción significa que al host remoto especificado NO se le permitirá conectarse a la dirección IP local asociada. La conexión será rechazada o cerrada.

Eliminar

Para eliminar una entrada, selecciónela en la lista y dé clic en Eliminar.

Acción por Omisión

Para especificar la acción por omisión para conexiones desde host remotos que no han sido definidos, seleccione una dirección IP de la lista y dé clic en aceptar o rechazar. Una vez que se ha especificado la acción por omisión, la puede modificar seleccionando el nodo "<omisión>" bajo la dirección IP y luego seleccionando el nuevo ajuste por omisión.

aceptar

Cuando se selecciona esta opción, las conexiones desde cualquier host no definido específicamente en el Monitor de Host, serán aceptadas.

rechazar

Cuando se selecciona esta opción, las conexiones desde cualquier host no definido específicamente en el Monitor de Host, serán rechazadas.

| La página Monitorización de Host nunca bloqueará IPs de confianza o hosts locales.

Ajustes de Monitor

Aplicar Monitor de Host a las conexiones MSA

Utilice esta opción para aplicar el Monitor de Host a las conexiones hechas al puerto MSA del servidor. Este ajuste se encuentra habilitado por omisión.

Cerrar las conexiones si hay rechazo en el Monitor de Host

Cuando se habilita esta opción, la conexión se cerrará inmediatamente cuando haya rechazo por el Monitor de Host.

Cerrar las conexiones luego de EHLO (No esperar a la autenticación)

Habilite esta opción si desea cerrar las conexiones prohibidas inmediatamente después del EHLO/HELO. Normalmente se esperaría a la autenticación. Este ajuste está habilitado por omisión.

MDaemon v26.0.0 - abril 2026. Derechos Registrados © 1996-2026. Todos los derechos reservados. MDaemon Technologies, Ltd.