## Veuillez activer JavaScript pour afficher ce site.

# MDaemon Email Server 26.0

- Zoom arrière
- Texte plus grand | Texte plus petit
- Masquer l'en-tête de page
- Afficher le texte développé
- Version imprimable
- Enregistrer l'URL du permalien

Paramètres | Faire défiler Précédente Haut de page Suivante Plus

Vérifier les IP dans les en-têtes "Received" pour le courrier distribué en SMTP

Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez que les Listes de blocage DNS vérifient l'adresse IP indiquée dans les en-têtes"Received" des messages reçus via SMTP.

Vérifier uniquement ce nombre d' en-têtes"Received" (0 = tout)

Indiquez le nombre d'en-têtes"Received" que vous souhaitez que DNS-BL vérifie, en commençant par le plus récent. La valeur "0" signifie que tous les en-têtes"Received" seront vérifiés.

Skip this many of the most recent 'Received' en-têtes (0 = aucune)

Utilisez cette option si vous voulez que DNS-BL saute un ou plusieurs des en-têtes "Received" les plus récents lors de la vérification des messages SMTP.

Sauter ce nombre d'en-têtes 'Received' les plus anciens (0 = aucune)

Utilisez cette option si vous voulez que DNS-BL saute un ou plusieurs des en-têtes 'Received' les plus anciens lors de la vérification des messages SMTP.

Vérifier les IP dans les en-têtes 'Received' pour le courrier collecté en POP3

Lorsque ce commutateur est activé, DNS-BL vérifiera l'adresse IP estampillée dans les en-têtes"Received" des messages collectés via DomainPOP et MultiPOP.

Vérifier seulement ce nombre d' en-têtes'Received' (0 = tout)

Indiquez le nombre d' en-têtes "Received " que vous souhaitez que DNS-BL vérifie, en commençant par le plus récent. Une valeur de "0" signifie que tous les en-têtes"Received " seront vérifiés.

Skip this many of the most recent 'Received' en-têtes (0 = aucune)

Utilisez cette option si vous voulez que DNS-BL saute un ou plusieurs des en-têtes "Received" les plus récents lors de la vérification des messages DomainPOP et MultiPOP. Comme il est souvent nécessaire d'ignorer l'en-tête Received le plus récent dans le courrier collecté en POP3 tel que DomainPOP, cette option a un paramètre par défaut de "1".

Skip this many of the oldest 'Received' en-têtes (0 = aucune)

Utilisez cette option si vous voulez que DNS-BL saute un ou plusieurs des en-têtes "Received" les plus anciens lors de la vérification des messages DomainPOP et MultiPOP.

Paramètres

Le match DNS-BL ajoute ce nombre de points au score de spam

Utilisez cette option pour spécifier une valeur qui sera ajoutée auscore de spam d'un message lorsqu'une correspondance DNS-BL est trouvée. Il arrive que l'examen heuristique d'un message par le Filtre anti-spamne lui attribue pas un score suffisamment élevé pour qu'il soit considéré comme du spam, mais qu'une recherche DNS-BL indique qu'il l'est. L'ajout de cette valeur au score de spam peut donc permettre d'attraper certains messages de spam qui pourraient autrement passer inaperçus. Non (par défaut), une correspondance DNS-BL ajoute 3,0 points au score de spam.

Ne pas vérifier les DNS-BL si la session...

est authentifiée

Cochez cette case si vous souhaitez que les sessions authentifiées à l'aide de la commande AUTH soient exemptées des requêtes DNS-BL.

provient d'une IP de confiance

Cochez cette case si vous souhaitez que les adresses répertoriées dans l'écran IP de confiance soient exemptées des requêtes DNS-BL.

est une file d'attente ATRN

Activez cette option si vous ne souhaitez pas effectuer de recherches DNS-BL sur le courrier collecté via des sessions de retrait de file d'attente ATRN. Ce paramètre est désactivé par défaut, mais vous pouvez l'activer si, par exemple, votre Hôte relais par défaut effectue déjà des vérifications DNS-BL sur votre courrier stocké.

Ignorer les en-têtes"Received" dans les messages provenant d'adresses IP figurant dans la liste d'autorisation

Lorsque cette option est activée, la liste DNS-BL ne vérifiera pas les en-têtes "Received" dans les messages provenant d'adresses IP que vous avez listées dans la Liste Exceptions DNS-BL.

Arrêter d'autres requêtes DNS-BL lors de la première correspondance DNS-BL

Souvent, il y a plusieurs hôtes contenus dans les en-têtes de chaque message que la DNS-BL traite, et plusieurs services DNS-BL qui sont interrogés. Par défaut, la base de données DNS-BL continuera à interroger ces services pour tous les hôtes dans le message, quel que soit le nombre de correspondances trouvées. Cliquez sur cette option si vous voulez que DNS-BL arrête d'interroger les services pour un message donné dès qu'une correspondance est trouvée.

Le serveur SMTP doit refuser le courrier provenant d'IP bloquées.

Par défaut, cette case n'est pas cochée, ce qui signifie que les messages provenant d'adresses IP bloquées ne seront pas refusés pendant la session SMTP, mais qu'un en-tête X-MDDNSBL-Result sera inséré. Vous pouvez alors utiliser le Filtre de contenu pour Chercher les messages dans cet en-tête et en faire ce que vous voulez. Vous pouvez également utiliser l'option "Filtrer automatiquement les messages de la liste de blocage dans le dossier anti-spam de l'utilisateur " ci-dessous pour filtrer les messages automatiquement dans le dossier anti-spam de chaque utilisateur. Cochez cette case si vous souhaitez que MDaemon refuse les messages provenant d'adresses IP bloquées plutôt que de les marquer.

| Certaines adresses IP pouvant être bloquées par erreur, il convient d'être prudent avant de choisir de refuser des messages plutôt que de simplement les marquer d'un drapeau. Il convient également de noter qu'en plus de marquer un message, vous pouvez ajuster son score de spam en fonction des résultats du DNS-BL via l' option La correspondance DNS-BL ajoute ce nombre de points au score de spam situé dans le Filtre anti-spam.

...et répondre par 'Message' plutôt que par 'utilisateur inconnu'

Cliquez sur cette option si vous souhaitez que le message spécifique que vous avez attribué à l'Hôtes DNS-BL soit transmis au cours de la session SMTP chaque fois qu'une adresse IP est trouvée dans la liste. Dans le cas contraire, un message "utilisateur inconnu" sera transmis à la place. Cette option n'est disponible que si vous avez choisi d'utiliser l'option "Le serveur SMTP doit refuser le courrier provenant d'IP bloquées" ci-dessus.

Filtrer automatiquement le courrier inscrit sur la liste de blocage dans le dossier spam de l'utilisateur

Cliquez sur cette option et un dossier IMAP " Dossiers courrier " sera créé pour tous les futurs comptes utilisateurs que vous ajouterez à MDaemon. MDaemon créera également un Filtrage du courrier pour chacun de ces utilisateurs, qui recherchera l' en-tête X-MDDNSBL-Result et placera les messages contenant cet en-tête dans le dossier spam de l' utilisateur.Lorsque vous cliquez sur cette option, il vous sera également demandé si vous souhaitez ou non que MDaemon crée ce dossier et ce filtre pour chacun de vos comptes utilisateurs déjà existants. Voir Génération automatique d'un dossier et d'un filtre anti-spam pour chaque compte ci-dessous.

### Création automatique d'un dossier et d'un filtre anti-spam pour chaque compte

MDaemon peut créer automatiquement un dossier IMAP " Courrier indésirable " pour chaque compte et générer un filtre de courrier qui déplacera les messages dans ce dossier chaque fois qu'il trouvera un X-MDDNSBLBL. chaque fois qu' il trouve l' en-tête X-MDDNSBL-Result. Lorsque vous cliquez sur l' option Filtre automatique des courriers bloqués dans le dossier anti-spam de l'utilisateur, vous avez la possibilité de créer le dossier et le filtre qui l'accompagne pour tous les comptes. Il vous suffit de choisir "oui" dans la boîte de dialogue pour créer les dossiers et les filtres. Bien qu'elle ne soit pas infaillible, cette méthode est facile et généralement fiable pour aider vos utilisateurs à identifier rapidement les messages électroniques non sollicités ; elle peut empêcher efficacement les messages non sollicités d'être mélangés à tous les messages légitimes. Ils n'auront qu'occasionnellement besoin de vérifier le contenu de leur dossier spam pour s'assurer qu'un message important ne s'y trouve pas accidentellement (ce qui peut parfois se produire). Lors de la création des dossiers et des filtres pour vos comptes, si MDaemon constate qu'un compte possède déjà un filtre qui vérifie l'existence de l' en-tête X-MDDNSBL-Result, aucune action ne sera entreprise et aucun filtre ne sera créé pour ce compte. Si vous souhaitez que le nom du dossier IMAP soit autre chose que " Courrier indésirable ", vous pouvez modifier le paramètre par défaut en modifiant l' option Dossier spam par défaut située dans l' écran Système sous Configuration " Préférences".

MDaemon v26.0.0 - avril 2026. Copyright © 1996-2026. All rights reserved. MDaemon Technologies