## Veuillez activer JavaScript pour afficher ce site.

# MDaemon Email Server 26.0

- Zoom arrière
- Texte plus grand | Texte plus petit
- Masquer l'en-tête de page
- Afficher le texte développé
- Version imprimable
- Enregistrer l'URL du permalien

Ports | Faire défiler Précédente Haut de page Suivante Plus

Port SMTP, ODMR et MSA

Port SMTP entrant

MDaemon surveille ce port TCP pour les connexions entrantes des clients SMTP. Il s'agit du port SMTP principal qui, dans la plupart des cas, doit être laissé au paramètre par défaut (port = 25).

Port SMTP sortant

Ce port est utilisé lorsque le courrier est envoyé à d'autres serveurs SMTP.

Port MSA entrant

Il s'agit d'un port MSA (Message Submission Agent) qui peut être utilisé par vos utilisateurs à la place du port SMTP entrant spécifié ci-dessus. La transmission sur ce port requiert une authentification requise. Les utilisateurs qui envoient des messages sur ce port doivent donc configurer leurs clients de messagerie de manière à s'assurer que leurs connexions sont authentifiées. En outre, comme certains fournisseurs de services Internet bloquent le port 25, vos utilisateurs distants peuvent contourner cette restriction en utilisant le port MSA à la place. Si vous ne souhaitez pas désigner de port MSA, définissez la valeur "0" pour le désactiver.

| Les connexions au port MSA sont exemptées des recherches PTR et inversées, de l'Écran d'hôte et d'IP, du Bouclier IP et du Tarpitting. Les connexions au port MSA continuent d'utiliser la limitation de connexion par attaque dictionnaire.

Port ODMR entrant

MDaemon surveille ce port pour les connexions ODMR (On-Demand Mail Relay) entrantes, telles que les ATRN des domaines de la passerelle.

Port SMTP SSL

Il s'agit du port dédié aux sessions de messagerie SMTP utilisant une connexion sécurisée (SSL). Voir SSL & Certificats pour plus d'informations.

Ports POP & IMAP

Port POP entrant

MDaemon surveille ce port pour les connexions entrantes provenant de clients POP distants.

Port POP sortant

Ce port sera utilisé lorsque MDaemon récupérera le courrier des serveurs POP.

Port IMAP entrant

MDaemon surveille ce port pour les requêtes IMAP entrantes.

Port SSL POP

Il s'agit du port dédié aux clients de messagerie POP utilisant une connexion sécurisée (SSL). Voir SSL et certificats pour plus d'informations.

Port IMAP SSL

Il s'agit du port dédié aux clients de messagerie IMAP utilisant une connexion sécurisée (SSL). Voir SSL & Certificats pour plus d'informations.

Autres ports

Port DNS sortant

Entrez le port que vous souhaitez que MDaemon utilise pour envoyer et recevoir des datagrammes vers le serveur DNS.

Port MDaemon Remote Admin

Il s'agit du port que MDaemon surveille pour les connexions deMDaemon Remote Admin.

Port Minger

Il s'agit du port que le serveurPort Minger surveillera pour les connexions.

Restaurer les paramètres par défaut des ports

Ce bouton permet de rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres des ports.

Appliquer ces nouvelles valeurs

Lorsque vous modifiez les valeurs de l'un des paramètres de port, vous devez appuyer sur ce bouton pour que vos modifications prennent effet immédiatement. Dans le cas contraire, vos modifications ne seront appliquées qu'au prochain démarrage du serveur.

| Les paramètres de port précédents sont essentiels au bon fonctionnement du serveur et ne doivent pas être modifiés, sauf si vous êtes certain de devoir le faire. Le fait de pouvoir configurer les ports utilisés par MDaemon vous permettra de configurer le serveur pour qu'il fonctionne avec des systèmes de proxy ou d'autres services logiciels qui nécessitent certains numéros de port. Une adresse IP (une machine) ne possède qu'un seul port disponible. Si un programme tente d'accéder à un port qui est déjà utilisé par un autre programme, un message d'erreur informera l'utilisateur que l'adresse demandée (IP:PORT) est déjà utilisée.

MDaemon v26.0.0 - avril 2026. Copyright © 1996-2026. All rights reserved. MDaemon Technologies