## Veuillez activer JavaScript pour afficher ce site.

# MDaemon Email Server 26.0

- Zoom arrière
- Texte plus grand | Texte plus petit
- Masquer l'en-tête de page
- Afficher le texte développé
- Version imprimable
- Enregistrer l'URL du permalien

RAS | Faire défiler Précédente Haut de page Suivante Plus

Cliquez sur le menu "Configuration | Paramètres de serveur | RAS" pour configurer vos paramètres de connexion RAS. Cette boîte de dialogue n'est disponible que si les Services d'accès à distance sont installés sur votre système. Elle est utilisée par MDaemon lorsque vous devez appeler votre fournisseur d'accès à Internet juste avant un événement de traitement de courrier distant.

Activer le moteur de numérotation et de déconnexion RAS

Lorsque cette option est activée, MDaemon utilise les paramètres spécifiés ici pour établir une connexion avec un hôte distant avant d'envoyer ou de recevoir du courrier distant.

Connexion uniquement si le courrier distant est en attente dans la file sortante

Dans cette option, MDaemon ne compose pas le numéro du fournisseur d'accès à moins qu'un courrier distant ne soit en attente dans la File distante. Cela peut s'avérer utile dans certaines circonstances, mais sachez que si MDaemon ne compose pas de numéro, il ne peut pas non plus collecter de courrier (sauf s'il est distribué sur le réseau local).

Notifier [adresse] en cas de tentatives échouées.

Si cette option est sélectionnée, MDaemon enverra un message à l'adresse spécifiée lorsqu'une tentative de connexion échoue à cause d'une erreur.

Nombre de tentatives pour établir une session

MDaemon tentera de se connecter à l'Hôte distant autant de fois que nécessaire avant d'abandonner.

Après avoir composé le numéro, attendre ce nombre de secondes pour une connexion valide

Cette valeur détermine le temps pendant lequel MDaemon attendra que l'ordinateur distant réponde et termine la connexion RAS.

Maintien de la connexion

Une fois la connexion établie, MDaemon ne ferme pas la session RAS

Dans le cas d'une connexion créée, MDaemon la ferme par défaut dès que toutes les transactions de courrier sont terminées et que la session n'est plus utilisée. Tout en sélectionnant cette option, la connexion restera ouverte même après la fin de toutes les transactions.

| MDaemon ne fermera jamais une connexion qu'il n'a pas créée.

Maintenir les sessions en vie pendant au moins [xx] minutes

Si cette option est activée, une session RAS créée par MDaemon restera ouverte pendant au moins le nombre de minutes spécifié ou jusqu'à ce que toutes les transactions de courrier soient terminées.

MDaemon v26.0.0 - avril 2026. Copyright © 1996-2026. All rights reserved. MDaemon Technologies