## Veuillez activer JavaScript pour afficher ce site.

# MDaemon Email Server 26.0

- Zoom arrière
- Texte plus grand | Texte plus petit
- Masquer l'en-tête de page
- Afficher le texte développé
- Version imprimable
- Enregistrer l'URL du permalien

Liaison | Faire défiler Précédente Haut de page Suivante Plus

Paramètres de liaison sortante

Activer la liaison d'IP sortante

Lorsque cette option est cochée, MDaemon lie toujours les sockets sortants. Pour les domaines dont l' option Ce domaine ne reconnaît que les connexions effectuées vers ces IP est cochée dans l' écran Nom hôte ou IP, MDaemon utilise l'IP configurée du domaine. Sinon, il utilise les paramètres (par défaut) par défaut pour lier les sockets sortants spécifiés ci-dessous.

Non (par défaut) par défaut pour la liaison des sockets sortants : Adresse IPv4/IPv6

Il s'agit des adresses IP qui seront utilisées pour la liaison de la prise sortante pour les domaines qui ne sont pas déjà liés à des adresses IP spécifiques sur l'écran Nom hôte & IP du Gestionnaire de domaines.

Paramètres de liaison entrante

Deuxième adresse IP pour la liaison de socket entrante: Adresse IPv4/IPv6

Utilisez cette option si vous souhaitez désigner un deuxième jeu d'adresses IP pour la liaison de socket entrante.

Voir :

Gestionnaire de domaines | Nom de l'hôte ou IP

IPv6

MDaemon v26.0.0 - avril 2026. Copyright © 1996-2026. All rights reserved. MDaemon Technologies