## Per visualizzare questo sito, attivare JavaScript.

# Server di posta elettronica MDaemon 26.0

- Uscita finestra Zoom
- Testo più grande | Testo più piccolo
- Nascondi intestazione pagina
- Mostra espansione testo
- Versione stampabile
- Salva URL permalink

IPv6 | Scorri Precedente Primo livello Successivo Altro

Per impostazione predefinita MDaemon rileva il livello di capacità IPv6 che il sistema operativo supporta e, quando possibile, opera in dual stack. In alternativa, MDaemon monitora sia IPv4 e IPv6 in modo indipendente.

IPv6

Server SMTP/POP3/IMAP di MDaemon...

...accetta solo connessioni IPv4

Scegliere questa opzione per accettare le connessioni IPv4.

...accetta solo connessioni IPv6

Scegliere questa opzione per accettare le connessioni IPv6.

...accetta connessioni IPv4 o IPv6

Scegliere questa opzione per accettare sia le connessioni IPv4 che IPv6. Questa è l'impostazione predefinita e MDaemon considera prioritarie le connessioni IPv6 rispetto a quelle IPv4, se possibile.

Quando possibile, connetti a host IPv6 in uscita

Attivare questa opzione se si desidera che MDaemon si connetta agli host IPv6 in uscita quando possibile.

| Quando MDaemon si connette a un host IPv6 deve utilizzare un proprio indirizzo IPv6 locale. L'indirizzo IPv6 si può specificare nella schermata Domain Manager » Nome host e IP. Se necessario, è possibile specificare un indirizzo per l'associazione del socket in uscita nella schermata Associazione.

Vedere:

Associazione

Domain Manager » Nome host e IP

MDaemon v26.0.0 - aprile 2026. Copyright © 1996-2026. All rights reserved. MDaemon Technologies