## Per visualizzare questo sito, attivare JavaScript.

# Server di posta elettronica MDaemon 26.0

- Uscita finestra Zoom
- Testo più grande | Testo più piccolo
- Nascondi intestazione pagina
- Mostra espansione testo
- Versione stampabile
- Salva URL permalink

Server Web | Scorri Precedente Primo livello Successivo Altro

In questa schermata sono incluse diverse impostazioni globali a livello di server che consentono di controllare la configurazione e il comportamento di Webmail, a prescindere dagli utenti o dai relativi domini di appartenenza.

MDaemon Webmail

Webmail è disabilitato

Scegliere questa opzione per disabilitare Webmail. Il server Webmail può essere abilitato/disabilitato anche dal menu File o dalla sezione Server del riquadro Statistiche dell'interfaccia principale di MDaemon.

| Per utilizzare la funzione Collegamento allegati, è necessario che Webmail sia attivo.

Webmail in esecuzione con server Web incorporato

Scegliere questa opzione per eseguire Webmail utilizzando il server Web incorporato di MDaemon. Il server Webmail può essere abilitato/disabilitato anche dal menu File o dalla sezione Server del riquadro Statistiche dell'interfaccia principale di MDaemon.

Webmail utilizza server Web esterni (IIS, Apache e così via)

Scegliere questa opzione se si desidera eseguire Webmail in Internet Information Server (IIS) o in un altro server Web diverso dal server incorporato di MDaemon. In questo modo, è possibile impedire l'accesso a elementi della GUI che potrebbero entrare in conflitto con il server alternativo.

Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo della Knowledge Base di MDaemon Technologies: Come configurare i servizi Webmail, Amministrazione remota MDaemon, ActiveSync, CalDAV, CardDav, AutoDiscover, MDDP, API Webmail e API XML in IIS Configurazione

Avviare il server Webmail su questa porta TCP

È la porta da cui Webmail riceve le richieste di connessione provenienti dai browser degli utenti.

Numero massimo di sessioni simultanee

È il numero massimo di sessioni che possono connettersi contemporaneamente a Webmail.

Le sessioni senza composizione di messaggi scadono dopo [xx] minuti di inattività

Si tratta dell'intervallo di tempo durante il quale la sessione può rimanere inattiva (un utente ha effettuato l'accesso a Webmail ma non compone alcun messaggio di posta) prima che Webmail la chiuda.

Le sessioni con composizione di messaggi scadono dopo [xx] minuti di inattività

Questo timer stabilisce per quanto tempo la sessione dell'utente rimarrà aperta mentre viene composto il messaggio (e la sessione risulta inattiva). È buona norma impostare il timer su valori superiori rispetto a quelli definiti per le sessioni in cui non vengono composti messaggi, in quanto l'intervallo di inattività è normalmente superiore durante la composizione di un messaggio. La composizione di un messaggio non richiede infatti alcun tipo di comunicazione con il server finché il messaggio non viene inviato.

Indirizzi IP LAN Le sessioni terminano dopo [xx] minuti di inattività.

Quando un utente su un IP LAN è connesso alla Webmail ma non sta componendo un messaggio, questo è il periodo di tempo in cui la sessione rimarrà inattiva prima che la Webmail la chiuda. Nota: Questa opzione è disponibile solo in MDRA.

Indirizzi IP LAN Le sessioni terminano dopo [xx] minuti di inattività.

Questo timer regola il tempo in cui la sessione di un utente su un indirizzo IP LAN viene mantenuta aperta mentre sta componendo un messaggio e la sessione rimane inattiva. È buona norma impostare questo timer a un livello superiore rispetto al timer Sessioni che non stanno componendo un messaggio..., poiché il tempo di inattività è in genere maggiore quando un utente sta componendo un messaggio. Questo perché la composizione di un messaggio non richiede alcuna comunicazione con il server fino all'invio del messaggio. Nota: questa opzione è disponibile solo in MDRA.

Memorizza i modelli HTML nella cache per migliorare le prestazioni del server Web

Selezionare questa casella di controllo se si desidera che Webmail memorizzi i modelli nella cache anziché leggerli ogni volta che è necessario accedervi. In questo modo è possibile aumentare sensibilmente le prestazioni del server. Tuttavia, è necessario riavviare Webmail se si apportano delle modifiche a uno dei file di modello.

Usa i cookie per memorizzare il nome dell'ID utente, il tema e altre proprietà

Selezionare questa opzione se si desidera che Webmail memorizzi un cookie con il nome dell'ID utente, il tema e altre proprietà nel computer locale in uso. Questa funzione consente di offrire agli utenti un accesso più "personalizzato", a condizione che nei loro browser sia abilitato il supporto per i cookie.

Richiedi la persistenza dell'IP per tutta la sessione di Webmail

Come misura di sicurezza aggiuntiva, è possibile selezionare questa casella di controllo affinché Webmail limiti ciascuna sessione utente all'indirizzo IP da cui l'utente si è connesso all'inizio della sessione. Poiché è richiesta la persistenza dell'IP, nessuno può "appropriarsi" della sessione dell'utente. Questa configurazione è più sicura ma può causare problemi agli utenti che utilizzano un server proxy o una connessione Internet con assegnazione e modifica dinamiche degli indirizzi IP.

Usa intestazione X-Forwarded-For

Fare clic su questa casella di controllo per consentire l’uso dell’intestazione X-Forwarded-For che viene in alcuni casi aggiunta dai server proxy. L'opzione è disabilitata per impostazione predefinita. Attivarla solo se il server proxy inserisce questa intestazione.

Usa la compressione HTTP

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare la compressione HTTP nelle sessioni Webmail.

Inviare i dati di utilizzo anonimi

Per impostazione predefinita Webmail invia i seguenti dati in forma anonima e destinati esclusivamente al miglioramento del prodotto: sistema operativo utilizzato, versione del browser utilizzata, lingua e così via. Questi dati vengono utilizzati da MDaemon Technologies per migliorare il funzionamento di Webmail. Se non si desidera inviare i dati di utilizzo, disabilitare questa opzione.

Associa il server Web di Webmail solo a questi IP/porte

Per limitare l'associazione del server Webmail solo a determinati indirizzi IP o porte, specificare gli indirizzi o le porte in questa casella separandoli con virgole. Utilizzare il formato: "Indirizzo_IP:Porta" per indicare la porta, ad esempio, 192.0.2.0:80. Se non si include una porta, saranno utilizzate la porta TCP predefinita specificata sopra e la porta HTTPS predefinita specificata nella schermata SSL e HTTPS . Se si desidera che Webmail rimanga in ascolto su tutte le porte, utilizzare "*". Ad esempio, indicando "*,*:80" Webmail rimane in attesa di connessioni da tutti gli indirizzi IP sulle porte predefinite specificate (3000 e 443), nonché di connessioni da tutti gli indirizzi IP sulla porta 80. Se si lascia vuoto questo campo, Webmail controlla tutti gli indirizzi IP specificati per i Domini.

Riavvia Webmail (se cambiano porte o parametri di IIS)

Fare clic su questo pulsante per riavviare il server Webmail. Nota: dopo la modifica delle impostazioni della porta di Webmail, è necessario riavviare Webmail per rendere effettive le nuove impostazioni.

Intestazioni di risposta HTTP

Utilizzare questa opzione per impostare Intestazioni di risposta HTTP personalizzate per il server Webmail integrato di MDaemon. È necessario riavviare il server Webmail per applicare le modifiche all'intestazione. Note: this option is only available in Remote Admin.

MDaemon v26.0.0 - aprile 2026. Copyright © 1996-2026. All rights reserved. MDaemon Technologies