## Per visualizzare questo sito, attivare JavaScript.

# Server di posta elettronica MDaemon 26.0

- Uscita finestra Zoom
- Testo più grande | Testo più piccolo
- Nascondi intestazione pagina
- Mostra espansione testo
- Versione stampabile
- Salva URL permalink

Timeout | Scorri Precedente Primo livello Successivo Altro

Timeout

Attendi [xx] secondi per connessione socket

Una volta inoltrata una richiesta di connessione, MDaemon attende per un numero di secondi pari al valore specificato in questo campo che la connessione venga accettata dal sistema remoto. Se il sistema remoto non risponde entro questo intervallo di tempo, MDaemon invia il messaggio a un host intelligente specificato o lo colloca nella coda tentativi, a seconda dell'opzione scelta nella schermata Inoltro della finestra di dialogo Impostazioni server.

Attendi [xx] secondi per avvio scambio protocollo

Una volta stabilita la connessione a un host remoto, questo valore indica per quanti secondi MDaemon attende che l'host avvii lo scambio del protocollo SMTP o POP3. Se l'host remoto non avvia la sessione del protocollo entro questo intervallo di tempo, MDaemon invia il messaggio a un host intelligente specificato o lo colloca nella coda tentativi, a seconda dell'opzione scelta nella schermata Inoltro della finestra di dialogo Impostazioni server.

Attendi [xx] secondi per le risposte MX

Intervallo, espresso in secondi, in cui MDaemon attende la risposta relativa alla risoluzione degli host MX per i domini remoti presso i servizi DNS interrogati. Se il server DNS non risponde entro questo intervallo di tempo, MDaemon tenta di consegnare il messaggio all'indirizzo IP specificato nel record DNS dell'host remoto. Se il tentativo non riesce, MDaemon invia il messaggio a un host intelligente specificato o lo colloca nella coda tentativi, a seconda dell'opzione scelta nella schermata Inoltro della finestra di dialogo Impostazioni server.

Attendi [xx] secondi per le risposte A/AAAA

Questo timer determina il tempo di attesa di MDaemon perché venga restituito l'indirizzo IP di un host remoto. Se il tentativo non riesce, MDaemon invia il messaggio a un host intelligente specificato o lo colloca nella coda tentativi, a seconda dell'opzione scelta nella schermata Inoltro della finestra di dialogo Impostazioni server.

Attendi [xx] secondi per le risposte Minger

Questo è il numero di secondi per cui MDaemon resta in attesa di una risposta da un server Minger.

Timeout delle sessioni SMTP e POP3 dopo [xx] minuti di inattività

Se una connessione valida e operativa rimane inattiva (nessuno scambio) per questo intervallo di tempo, MDaemon chiude la transazione. MDaemon eseguirà un nuovo tentativo al successivo intervallo di elaborazione programmato.

Attendi risposta al comando SMTP DATA per [xx] minuti

Questa opzione gestisce il tempo per cui MDaemon resta in attesa della risposta "250 Ok" dopo l'invio del comando DATA durante l'elaborazione SMTP. Poiché alcuni server di ricezione eseguono in questa fase operazioni antispam, antivirus e altre operazioni necessarie che possono richiedere molto tempo, questa opzione può essere utilizzata per completare tali attività. Il valore predefinito è di 10 minuti.

Timeout sessioni IMAP dopo [xx] minuti di inattività

Trascorso questo intervallo di inattività, espresso in minuti, MDaemon chiude la sessione IMAP.

MDaemon v26.0.0 - aprile 2026. Copyright © 1996-2026. All rights reserved. MDaemon Technologies