## このサイトを参照するため、JavaScriptを有効にして下さい。

# MDaemonメールサーバ 26.0

- ウィンドウを縮小
- 大きいテキスト | 小さいテキスト
- ページヘッダを隠す
- 展開するテキストを表示
- 印刷バージョン
- パーマリンクURLを保存

ポート | スクロール 前へ トップ 次へ もっと

SMTP / ODMR / MSAポート

SMTPインバウンドポート

SMTPクライアントから、このTCPポートの受信接続をモニタします。これはメインSMTPポートで、通常は25番ポートのデフォルト設定です。

SMTPアウトバウンドポート

このポートは、別のSMTPサーバへメールを送信する場合に使用します。

MSAインバウンドポート

これは、上記の SMTPインバウンドポート指定の代わりに使うことができるMessage Submission Agent(MSA)ポートです。このポートの通信にはAUTHが要求されるため、ユーザは、このポートでメールを送る際には、その接続が認証されるようにメールクライアントを構成する必要があります。一部のISPはポート25をブロックしていますが、MSAポートを使用することにより、その制限を回避することができます。MSAポートを使用しない場合は、0(ゼロ)を入力することでMSAポートは無効になります。

| MSAポートへの接続は、PTR、リバースルックアップ、ホストとIPスクリーニング、IPシールド、ターピットから除外されます。またMSAポート接続は、辞書攻撃に対する接続を制限し続けます。

ODMRインバウンドポート

このポート番号でドメインゲートウェイからのATRNなどのODMR(On-Demand Mail Relay)受信接続をモニタします。

SMTP SSLポート

このポートはSSL(Secure Sockets Layer)を使用するPOP3メールクライアントのために使われます。SSLと証明書 をご覧ください。

POP3 & IMAP ポート

POP3インバウンドポート

このポート番号でリモートPOPクライアントからの受信接続をモニタします。

POP3アウトバウンドポート

POP3サーバからメールが取り出される時に、このポート番号が使用されます。

IMAPインバウンドポート

このポート番号でIMAPリクエストの受信接続をモニタします。

POP3 SSLポート

このポートはSSL(Secure Sockets Layer)を使用するPOP3メールクライアントのために使われます。SSLと証明書 をご覧ください。

IMAP SSL ポート

このポートはSSL(Secure Sockets Layer)を使用するIMAPメールクライアントのために使われます。 SSLと証明書 をご覧ください。

その他のポート

DNSアウトバウンドポート

DNS サーバとのデータ送受信用ポート番号を入力します。

Remote Admin port

このポート番号でRemote Administration 接続を監視します。

Mingerポート

Mingerサーバが接続を監視するポートです。

ポート設定をデフォルトへ戻す

このボタンはすべてのポート設定をデフォルト値に戻します。

今すぐ新規ポートにバインドする

ポート設定を変更した際、値をすぐに反映するには、このボタンをクリックします。それ以外は、サーバを再起動するまで反映しません。

| ポート番号の設定はサーバの正常動作のために非常に重要です。この値は本当に必要でない限りは変更しないでください。MDaemonのポート設定を行う事で、特定のポート番号を要求するプロキシシステムやその他のソフトウェアサービスと共存できるよう構成する事ができます。 一つのIPアドレス(クライアント)は、サービス毎に1つのポートを使用できます。あるプログラムが既に他の製品で使っているポートへアクセスしようとすると、リクエストしたアドレス(IP:PORT)がすでに使用中であるというエラーメッセージが、ユーザへ通知されます。

MDaemon v26.0.1 - 4月 2026. Copyright © 1996-2026. All rights reserved. MDaemon Technologies, Ltd.