## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 26.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Порты | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Порты SMTP, ODMR и MSA

Входящий порт SMTP

MDaemon будет контролировать эти TCP-порты для обнаружения входящих подключений от SMTP-клиентов. Это основной SMTP-порт, который в большинстве случаев следует назначить по умолчанию на порт 25.

Исходящий порт SMTP

Этот порт будет использоваться для отправки почты другому SMTP-серверу.

Входящий порт MSA

Это порт протокола MSA (Message Submission Agent), который может использоваться вашими пользователями, как альтернатива Входящему порту SMTP, указанному выше. Для передачи данных по этому порту требуется выполнения процедуры AUTH, так что пользователи, отправляющие сообщения на этот порт, должны сконфигурировать свои почтовые программы соответствующим образом, чтобы их подключения были авторизованы. И еще, поскольку многие провайдеры ISP блокируют порт 25, ваши удаленные пользователи могут обойти это ограничение путем использования вместо него запасного порта MSA. Если вы не хотите назначать MSA-порт, установите в это поле значение "0", чтобы отключить его.

| Подключения к MSA-порту освобождены от проверки записей PTR и зон обратного просмотра, скрининга (скрытия) имени и IP-адреса хоста (IP Screen), IP-фильтра (IP Shield), а также от тарпита (Tarpit). Тем не менее, подключения к MSA-порту используют ограничения числа подключений для борьбы со словарными атаками.

Входящий порт ODMR

На этом порту MDaemon будет ожидать входящих ODMR-подключений (On-Demand Mail Relay), таких как ATRN-запросы от доменных шлюзов.

Порт SMTP SSL

Здесь указывается порт, предназначенный для почтовых сессий по протоколу SMTP с использованием шифрованного SSL-соединения (Secure Sockets Layer).См. также:SSL и сертификаты.

Порты POP и IMAP

Входящий порт POP

На этом порту MDaemon будет ожидать входящие подключения от удаленных POP-клиентов.

Исходящий порт POP

Этот порт будет использоваться, когда MDaemon будет получать почту с POP-серверов.

Входящий порт IMAP

На этом порту MDaemon будет ожидать входящие IMAP-запросы.

Порт POP SSL

Здесь указывается порт, выделенный для почтовых клиентов POP, использующих шифрованное SSL-соединение (Secure Sockets Layer).См. также:SSL и сертификаты.

Порт IMAP SSL

Здесь указывается порт, выделенный для почтовых клиентов IMAP, использующих шифрованное SSL-соединение (Secure Sockets Layer).См. также:SSL и сертификаты.

Другие порты

Исходящий порт DNS

Укажите здесь порт, который MDaemon будет использовать для обмена датаграммами с DNS-сервером.

Порт Remote Admin

MDaemon будет выполнять мониторинг этого порта для обнаружения подключений черезУдаленное администрирование.

Порт Minger

Это порт, на котором серверMingerбудет ожидать подключений.

Вернуть настройки портов по умолчанию

Нажатие на эту кнопку вернёт все установки портов к стандартным значениям.

Привязать к новым номерам портов сейчас

Если вы поменяли значения любого из параметров портов, следует нажать эту кнопку, чтобы ваши изменения вступили в силу немедленно. В ином случае изменения вступят в силу только после перезапуска сервера.

| Описанные здесь настройки портов имеют критическую важность для корректной работы сервера. Возможность редактирования настроек портов, которые будет использовать MDaemon, позволит вам сконфигурировать сервер для работы с прокси-серверами и другими программными службами, которые требуют работы только с определенными портами. Ни один IP-адрес (компьютер) не может предоставить два порта с одинаковыми номерами. Если какая-то программа попытается получить доступ к порту, который уже используется другой программой, специальное уведомление об ошибке расскажет пользователю о том, что запрашиваемый адрес (IP:ПОРТ) уже используется.

MDaemon v26.0.1 - Май 2026. © MDaemon Technologies, 1996-2026. Все права защищены.