## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 26.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Серверы | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Сервер SMTP

Включить VRFY

Включите эту опцию, если хотите отвечать на команды SMTP VRFY. Эту команду иногда используют серверы, на которых применяется механизм SMTP-верификации прямым (call forward) или обратным вызовом (call back), чтобы проверить фактическое наличие некоторых адресов электронной почты на вашем сервере. Отключено по умолчанию.

Включить EXPN

Включите эту опцию, если хотите, чтобы MDaemon обрабатывал команды EXPN.

Включить APOP & CRAM MD5

По умолчанию серверы MDaemon (POP, IMAP и др.) разрешают использование методов авторизации APOP и CRAM-MD5 Этот тип аутентификации требует хранения парлей с использованием обратимого шифрования, что не рекомендуется в целях безопасности. Это позволяет защитить пароли от дешифрования средствами MDaemon, администратором или возможным злоумышленником. Следовательно, этот параметр несовместим с параметром Пароли для "Хранения паролей к почтовым ящиком с использованием необратимого шифрования", а также с Авторизацией Active Directory. При этом если вы не используете SSL/TLS, технологии APOP и CRAM-MD5 могут обеспечить дополнительную безопасность, позволяя пользователям проходить аутентификацию без отправки паролей в виде открытого текста.

Отбрасывать совпадающие значения RCPT

Включите эту опцию, если SMTP-сервер должен игнорировать повторяющихся получателей в одном сеансе SMTP. Сервер MDaemon будет признавать, а после отбраковывать таких получателей. Опция по умолчанию отключена.

Отклонять сообщения, не соответствующие стандарту RFC

Включите эту опцию, если хотите отклонять сообщения, которые не соответствуют интернет-стандартам RFC, в ходе SMTP-сеанса. Для прохождения проверки на соответствие RFC, сообщение должно иметь:

1.Размер более 32 байт (чтобы содержать все требуемые составляющие);

2.Заголовок FROM: или SENDER:;

3.Не более одного заголовка FROM:;

4.Не более одного заголовка SUBJECT:.

От этой проверки освобождаются сообщения, получаемые в ходе авторизованных сеансов или от доверенных доменов и IP-адресов.

При невозможности использования SSL предпринимать повторную попытку без SSL в течение часа

Эта опция позволит временно повторять попытки с IP-адресами хостов, которые не могут использовать SSL в рамках SMTP-сеанса. Эта опция сбрасывается каждый час.

Включить конвейерную обработку исходящих команд

По умолчанию MDaemon поддерживает расширение службы SMTP для конвейерной обработки команд (RFC 2920), что означает, что программа отправляет команды MAIL, RCPT и DATA пакетами, а не по отдельности. Это повышает производительность сетевых соединений с высокой задержкой. Конвейерная обработка SMTP всегда используется для входящих подключений и включена по умолчанию для исходящих подключений. Уберите метку из поля, если вы не хотите использовать опцию для исходящих соединений.

Отклонять сообщения размером более [xx] КБ (0=нет ограничений)

Если в этом поле задано отличное от нуля значение, MDaemon не принимает и не обрабатывает сообщения, размер которых превышает это значение. Когда эта опция включена, MDaemon пытается определить размер сообщения с помощью команды ESMTP SIZE (стандарта RFC-1870). Если отправляющий агент поддерживает эту команду, MDaemon сначала определяет размер сообщения и только затем доставляет или отклоняет его. Если отправляющий агент не поддерживает команду ESMTP SIZE, сервер MDaemon начинает прием, периодически контролирует размер сообщения, если оно превышает установленный лимит, отклоняет сообщение по окончании передачи. Введите в этом поле значение "0", чтобы снять ограничения на размер сообщений. Вы также можете отменить проверку размера сообщений для авторизованных сеансов с помощью расположенного ниже флажка "...кроме случаев успешного использования SMTP AUTH".

...кроме случаев успешного использования SMTP AUTH

Включите этот флажок, чтобы не проверять размер сообщений в ходе авторизованных SMTP-сеансов.

Максимальное количество команд RCPT

Используйте эту опцию, если хотите ограничить количество команд RCPT, которые можно отправить на одно сообщение. Используйте значение "0" для этого параметра, если не хотите задавать этот лимит.

Завершать сеанс по достижению

Включите эту опцию, если хотите завершать сеанс после получения максимально разрешенного количества команд RCPT.

Настройки сервера

POP-сервер удаляет почту по команде DELE

Включите этот флажок, чтобы MDaemon немедленно удалял сообщения после их извлечения и получения команды DELE, даже если сеанс POP не был завершен нормальным образом.

IMAP-сервер поддерживает команду COMPRESS

Этот флажок включает поддержку IMAP-расширения COMPRESS (RFC 4978), которое сжимает все данные при отправке и приеме от клиента. Каждый IMAP-сеанс со сжатием расходует дополнительные ресурсы процессора и оперативной памяти.

Разрешить незашифрованные пароли

Этот флажок определяет, будет ли MDaemon принимать пароли для серверов SMTP, IMAP и POP3 в незашифрованном виде. Когда эта опция выключена, команды POP3 USER, POP3 PASS, IMAP LOGIN,IMAP AUTH LOGIN и SMTP AUTH LOGIN возвращают ошибку, если соединение не используется защищенный канал SSL.

Разрешить подключение к собственным IP-адресам сервера

Когда эта опция включена, сервер MDaemon может соединяться с самим собой.

Серверы POP & IMAP всегда принимают подключения от этого IP

Серверы POP и IMAP всегда будут принимать подключения от IP-адреса, указанного в этом поле, независимо от настроек фильтрации и защиты.

MDaemon v26.0.1 - Май 2026. © MDaemon Technologies, 1996-2026. Все права защищены.