## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 26.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Minger | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Расположенный в Учетные записи » Настройки учетной записи,инструмент Minger представляет собой протокол верификации адресов электронной почты, разработанный компанией MDaemon Technologies. Созданный на основе протокола Finger, протокол Minger в первую очередь призван предоставить вашим корреспондентам простой и эффективный способ запросить у вашего сервера действительность того или иного адреса электронной почты. Для большей эффективности в механизме Minger используется транспортный протокол UDP, а не TCP, кроме того, для усиления безопасности в нем может применяться обязательная авторизация, хотя, вообще говоря, поддерживаются и анонимные запросы. В этом диалоговом окне можно включить/выключить встроенный в MDaemon сервер Minger, выделить ему соответствующий порт (по умолчанию 4069), а также разрешить анонимные запросы или затребовать обязательной авторизации с использованием системы обмена закрытыми ключами.

В MDaemon также есть клиент Minger, встроенный в систему доменных шлюзов (см. разделВерификация). Для каждого домена, в котором MDaemon работает как шлюз или резервный сервер, можно настроить использование протокола Minger. Тогда MDaemon будет соединяться с удаленным сервером и проверять, существуют ли на самом деле получатели входящих сообщений для этого домена. Это избавит вас от необходимости по умолчанию считать, что все получатели – это реально действующие адреса.

Самый актуальный предварительный вариант стандарта на протокол Minger можно найти по адресу:

http://tools.ietf.org/html/draft-hathcock-minger-06

Сервер Minger

Включить сервер Minger

Включите эту опцию, чтобы активировать встроенный в MDaemon сервер Minger.

Прослушивать Minger-события на этом UDP-порте

Это порт, на котором сервер протокола Minger будет ожидать соединений. IANA (Internet Assigned Numbers Authority) зарезервировал и назначил порты TCP и UDP с номером 4069 для использования клиентами и серверами Minger. Менять номер порта нежелательно, поскольку именно этот номер зарезервирован исключительно для использования протоколом Minger.

Для запросов Minger нужен общий секретный код

Если вы хотите проводить обязательную авторизацию путем обмена закрытыми ключами, включите эту опцию и введите текстовую строку длиной не менее 16 символов. Когда эта опция включена, сервер Minger будет отклонять неавторизованные запросы.

Сервер Minger поддерживает анонимные запросы

Включите эту опцию, если хотите включить поддержку анонимных запросов Minger — клиенту при подключении не нужно авторизовать себя, чтобы сделать запрос на проверку фактического наличия адреса. То же самое сейчас можно проделать с помощью команды SMTP VRFY или с помощью алгоритмов SMTP "call back" и "call forward", но новый способ гораздо эффективнее и не приводит к появлению множества сброшенных SMTP-сессий в стеке TCP, к переполнению журналов SMTP сообщениями о сброшенных сессиях, а также к другим проблемам, порождаемым такими устаревшими методами.

Посторонние псевдонимы в Minger обрабатываются так же, как действующие адреса эл. почты

Если эта опция включена, Minger будет обрабатывать внешние алиасы (которые указывают на внешние адреса) так же, как если бы это были известные действующие адреса. Кроме того, такое поведение включается принудительно при поступлении запроса от SecurityGateway на сервер MDaemon, независимо от положения этого переключателя.

Кэшировать результаты поиска Minger

По умолчанию MDaemon кэширует результаты поиска Minger. Снимите этот флажок, если нужно отключить кэширование.

MDaemon v26.0.1 - Май 2026. © MDaemon Technologies, 1996-2026. Все права защищены.