## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 26.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Имя входа | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Профиль RAS

Использовать любую активную в этот момент сессию dial-up

Включите эту опцию, чтобы перед тем, как дозваниваться до провайдера, MDaemon проверял наличие уже активного подключения удаленного доступа и использовал его, буде таковое найдется. Как только наступит время для установки коммутируемого подключения, MDaemon сначала проверит, нет ли активного подключения, которое можно использовать вместо того, чтобы набирать номер провайдера.

Имя входа

Здесь указывается идентификационное имя пользователя или имя входа, которое передается серверу удаленного доступа в ходе проверки подлинности.

Пароль входа

Здесь указывается пароль пользователя, который передается серверу удаленного доступа при проверке подлинности.

Использовать этот профиль RAS dialup

Здесь вы можете выбрать один из заданных в операционной системе профилей для подключений удаленного доступа.

Новый профиль

Нажмите эту кнопку, чтобы создать новое подключение удаленного доступа.

Редактировать профиль

Нажмите эту кнопку, чтобы изменить параметры выбранного подключения удаленного доступа.

Повесить трубку сейчас

Эта кнопка позволяет немедленно завершить соединение с провайдером. Данная кнопка активна только в том случае, когда сеанс удаленного подключения запущен из MDaemon.

MDaemon v26.0.1 - Май 2026. © MDaemon Technologies, 1996-2026. Все права защищены.