## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 26.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Расширенные | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Если вы включили опцию "Передавать настройки клиента пользователям MC" на экранеНастройки клиента MC, все параметры, заданные на этом экране, будут переданы на соответствующий экран клиента MDaemon Connector при следующем подключении пользователя к серверу. Стоит отметить, что передаваться будут только те параметры, которые были изменены с момента последнего подключения.

Входящий сервер (IMAP)

Использовать защищенное соединение (SSL)

Поставьте метку в поле, если вы хотите чтобы клиенты использовали защищенное соединение SSL при подключении к серверу входящей почты (IMAP). Включение этой опции автоматически изменит значение в поле "Порт" на "993," который является портом SSL по умолчанию.

Использовать TLS

Поставьте метку в поле, если вы хотите чтобы клиенты использовали защищенное соединение TLS при подключении к серверу входящей почты (IMAP).

Порт

Здесь указывается порт, через который клиентыMDaemonCConnector будут подключаться с серверу входящей почты (IMAP). По умолчанию используются значения "143" для обычных IMAP-соединений или "993" для зашифрованных IMAP-соединений по SSL.

Исходящий сервер (SMTP)

Использовать защищенное соединение (SSL)

Поставьте метку в поле, если вы хотите чтобы клиенты MC использовали защищенное соединение SSL при подключении к серверу входящей почты (IMAP). Включение этой опции автоматически изменит значение в поле "Порт" на "465," который является портом SSL по умолчанию.

Использовать TLS

Поставьте метку в MDaemonПоставьте метку в поле, если вы хотите чтобы клиенты использовали защищенное соединение TLS при подключении к серверу исходящей почты (SMTP).

Порт

Здесь указывается порт, через который клиентыMDaemonConnector будут подключаться с серверу исходящей почты (SMTP). По умолчанию используются значения "25" для обычных SMTP-соединений или "465" для зашифрованных SMTP-соединений по SSL.

SMTP-авторизации

SMTP-сервер требует авторизации

По умолчанию при подключении к серверу исходящей почты (SMTP) пользователи должны проходить процедуру авторизации с указанием действительных идентификационных данных.

Использовать ту же авторизацию, как для входящего сервера

По умолчаниюMDaemonConnector при подключении к исходящему серверу (SMTP) будут подтверждать свою подлинность с использованием тех же идентификационных данных, которые использовались для подключения к входящему серверу (IMAP).

Использовать авторизацию SMTP

Включите эту опцию, если хотите, чтобы пользователиMDaemonConnector использовали другие идентификационные данные при отправке сообщений, как если бы для обработки исходящей почты использовался отдельный почтовый сервер.

См. также:

Настройки клиента MC

Настройки сервера MC » Настройки

Настройки сервера MC » Учетные записи

MDaemon v26.0.1 - Май 2026. © MDaemon Technologies, 1996-2026. Все права защищены.