## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 26.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

Регулировка полосы пропускания | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Включить регулировку полосы пропускания

Включите эту опцию, чтобы активировать функцию регулировки полосы пропускания.

Конфигурировать настройки для домена

Выберите необходимый домен из выпадающего списка, а затем установите желаемые ограничения полосы пропускания для каждого сервиса в выбранном домене. Значение "0" означает, что для этого типа сервиса нет ограничений на полосу пропускания. Последний элемент в выпадающем списке — "Локальный трафик". В этом случае вы зададите ограничения полосы пропускания для локального трафика (т.е. сессий и сервисов, работающих в вашей локальной сети, а не на внешней). Экран "IP-адреса LAN" можно использовать для перечисления IP-адресов, которые должны считаться локальными.

Сервисы

[Сервис] полоса пропускания XX Кб/с

После выбора домена из выпадающего списка установите ограничения полосы пропускания для выбранного домена. Значение "0" показывает, что для данного типа сервиса нет ограничений на полосу пропускания. Установка ползунка в любой отличное от "0" значение ограничивает максимальную полосу пропускания этим числом Кбайт в секунду для заданного сервиса.

Максимальная скорость пропускания (Кб/с)

Выберите подходящее значение для максимальной скорости вашего соединения в килобайтах в секунду из выпадающего списка.

Применить регулирование для каждого сервиса (по умолчанию - для каждой сессии)

Выберите эту опцию, если вы хотите управлять пропускной способностью для каждого сервиса; по умолчанию осуществляется управление пропускной способностью для отдельных сессий. Если выбран режим управления пропускной способностью для отдельных сервисов, заданная для сервиса полоса пропускания будет делиться поровну между всеми активными сессиями этого типа сервиса. Поэтому общая суммарная полоса пропускания, используемая, например, для множества одновременно подключенных IMAP-клиентов, не может превышать заданного значения, независимо от количества подключенных клиентов. При регулировании на основе отдельных сессий одиночная IMAP-сессия не может превышать заданного предела, но несколько одновременных сессий в сумме могут превысить этот предел.

См. также:

Регулировка полосы пропускания - обзор

MDaemon v26.0.1 - Май 2026. © MDaemon Technologies, 1996-2026. Все права защищены.