## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 26.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

IPv6 | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

По умолчанию сервер MDaemon самостоятельно определяет уровень поддержки IPv6, обеспечиваемый вашей операционной системой и использует двойной стек там, где это возможно. Тем не менее, MDaemon осуществляет мониторинг адресов IPv4 и IPv6 отдельно друг от друга.

IPv6

SMTP/POP3/IMAP-серверы MDaemon...

...принимают только подключения IPv4

Воспользуйтесь этой опцией, чтобы разрешить только подключения IPv4.

...принимают только подключения IPv6

Воспользуйтесь этой опцией, чтобы разрешить только подключения IPv6.

...принимают подключения IPv4 и IPv6

Воспользуйтесь этой опцией, чтобы разрешить подключения IPv4 и IPv6. Эта настройка используется по умолчанию и MDaemon будет отдавать предпочтение подключениям IPv6 там, где это возможно.

По возможности подключаться к исходящим хостам IPv6

Включите эту опцию, чтобы сервер MDaemon подключался к исходящим хостам IPv6 при наличии такой возможности.

| При подключении к хосту IPv6 сервер MDaemonit должен использовать собственные локальные адреса IPv6. Адреса IPv6 можно задать на экранеДиспетчер доменов » Имя хоста и IP-адрес. При необходимости, адрес для привязки исходящих сокетов можно указать на экране Привязка.

См. также:

Привязка

Диспетчер доменов » Имя хоста и IP-адрес

MDaemon v26.0.1 - Май 2026. © MDaemon Technologies, 1996-2026. Все права защищены.