## Для просмотра этого сайта включите поддуржку JavaScript.

# MDaemon Email Server 26.0

- Уменьшить масштаб страницы
- Текст крупнее | Текст мельче
- Спрятать заголовок страницы
- Показать дополнительный текст
- Версия для печати
- Сохранить URL постоянной ссылки

RAS | Прокрутить Назад Начало Далее Больше

Нажмите кнопку"Настройка |Настройки сервера | RAS", чтобы настроить параметры коммутируемого подключения удаленного доступа. Этот диалог доступен, только на компьютере установлена служба удаленного доступа (Remote Access Services). Данный диалог используется MDaemon при дозвоне до поставщика услуг Интернета перед обработкой очереди удаленных сообщений.

Включить механизм RAS dialup/dialdown

Когда эта опция включена, MDaemon будет использовать собственные средства дозвона для приема и отправки удаленной почты.

Соединяться по dial-up только, если удаленная почта находится в исходящей очереди

Когда эта опция включена, MDaemon соединяется с провайдером только при наличии ожидающих отправки сообщений в Удаленной очереди. Это может быть полезно, если вы хотите сократить расходы на Интернет, однако следует помнить, что сбор удаленной почты в этом случае будет выполняться только при отправке исходящих сообщений (если только ее доставка не выполняется через локальную сеть).

Уведомлять [адрес] если попытка dialup окажется неудачной

Включите эту опцию, чтобы отправлять сообщения о неудачных попытках дозвона на указанный адрес.

Предпринимать столько попыток установить сессию

Здесь указывается, сколько MDaemon будет повторять попытку подключения к удаленному хосту, прежде чем прекратить набор номера.

После набора, ожидать установления соединения столько секунд

Здесь указывается, как долго MDaemon будет ожидать ответа от удаленного компьютера с подтверждением установки коммутируемого подключения.

Проверка активности соединений

После соединения, MDaemon не будет закрывать RAS сессию

По умолчанию MDaemon разрывает установленное коммутируемое подключение сразу после завершения приема и отправки почты, если сеанс подключения больше не используется. Включите эту опцию, если соединение не должно разрываться даже после выполнения всех назначенных операций.

| MDaemon никогда не разрывает коммутируемое соединение, установленное другой программой.

Не закрывать сессию, по крайней мере [xx] минут

Когда эта опция включена, инициированное сервером MDaemon подключение удаленного доступа остается открытым в течение заданного здесь количества минут или до завершения всех почтовых операций, смотря что будет дольше.

MDaemon v26.0.1 - Май 2026. © MDaemon Technologies, 1996-2026. Все права защищены.